Przedmiar robót na miejsce otwarte palenia ogniska 
II – 5. 

			

						
	Niniejszy dokument nie obejmuje demontażu i usunięcia z terenu MPN-u wyszczególnionych poniżej elementów podlegających wymianie. Fakt ten należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu kosztorysów ofertowych.		

1.	 2,0				2,00	
2. Ławki wolnostojące 
	
5	KNNR 2 0402-010-040
Ławki  z bali iglasych  nasyconych  -1/2 bali średnicy 400 mm (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m bali )
	24,00 m	
1.	 2,0*8+0,5*2*8				24,00	
6	KNNR 2 0402-01010-060
Bale - 1/2 średnicy 400 mm z drewna liściastego nasyconego śr. np. drewnochron   (nakłady: materiały na 1 m3 bali )
	1,00 m3	
1.	 16,0*3,14*0,2*0,2*0,5				1,00	
7	KNNR 2 0402-01010-060
 Bale  średnicy  300 mm z drewna iglastego nasyconego śr. np. drewnochron nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego)
	0,57 m3	
1.	 8,0*3,14*0,15*0,15				0,57	

Przedmiar robót na stół z ławami
II – 2.
						
	Niniejszy dokument nie obejmuje demontażu i usunięcia z terenu MPN-u wyszczególnionych poniżej elementów podlegających wymianie. Fakt ten należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu kosztorysów ofertowych.		
						
4. Elementy drewniane 
	
10	KNNR 2 0402-040-040
Belki śr. 100 i 80 mm , 1/3 belki śr.200 mm , 1/4belki śr. 500 mm  (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego)  B1 - B8 
	49,02 m	
1.	 1,10*3+1,90*3+0,63*6+1,20*6			19,98		
2.	 0,80*3+1,32*2+3,0*6+3,0*2			29,04		
3.	 			-------------		
4.	Przeniesienie +				49,02	
11	KNNR 2 0402-04010-060
Belki śr. 100 i 80 mm  , 1/3 belki śr. 200 mm , 1/4 belki śr. 500 mm nasycone śr. np. Drewnochron  (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego)  B1 - B6
	0,21 m3	
1.	 (0,176+0,013)*1,1				0,21	
12	KNNR 2 0402-01010-060
 Belki  1/3  śr. 200 i 1/4 śr. 500 mm  z drewna liściastego nasycone śr. np. Drewnochron -B7 i B8 
	0,49 m3	
1.	 (0,204+0,243)*1,1				0,49	
5. Izolacje 
	
13	KNR 2-02 0602-07-050
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z preparatu asfaltowego np. Izoplast R .Pierwsza warstwa.
	0,50 m2	
14	KNR 2-02 0602-08-050
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z preparatu asfaltowego np. Izoplast R .Każda następna warstwa.
	0,50 m2	

Przedmiar robót na tablicę z wizualizacją panoramy
I – 4.

1. Tablica z wizualizacją panoramy  I - 4. 

			
						
	Niniejszy dokument nie obejmuje demontażu i usunięcia z terenu MPN-u wyszczególnionych poniżej elementów podlegających wymianie. Fakt ten należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu kosztorysów ofertowych.

			
						
4. Elementy drewniane 
	
11	KNNR 2 0402-030-040
Słupy (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) S1
	2,44 m	
1.	 1,22*2				2,44	
12	KNNR 2 0402-03010-060
Słupy nasycone śr. np. drewnochron  (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego)  S1
	0,02 m3	
1.	 0,02*1,1				0,02	
13	KNNR 2 0402-010-040
Belki śr. 100 i 150 mm (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego)  B1 - B4 
	25,50 m	
1.	 1,50*6+2,30*6+1,70+0,50*2				25,50	
14	KNNR 2 0402-01010-060
Belki śr. 100 i 150 mm nasycone śr. np. drewnochron   (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego)  B1- B4 
	0,46 m3	
1.	( 0,4+0,02)*1,1				0,46	
15	KNNR 2 0403-010-050
Blat tablicy z desek gr. 45 mm nasyconych śr. np. drewnochron 
	1,00 m2	
1.	 2,0*0,5				1,00	
5. Izolacje
	
16	KNR 2-02 0602-07-050
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z preparatu asfaltowego Izoplast R .Pierwsza warstwa.
	1,00 m2	
1.	 1,0				1,00	
17	KNR 2-02 0602-08-050
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z preparatu asfaltowego asfaltowego Izoplast R .Każda następna warstwa.
	1,00 m2	
1.	 1,0				1,00	

Przedmiar robót na tablicę informacyjną o nieistniejących miejscowościach 
	I – 5. 	

1. Tablica informacyjna o nieistniejących miejscowościach  I - 5.
	
Niniejszy dokument nie obejmuje demontażu i usunięcia z terenu MPN-u wyszczególnionych poniżej elementów podlegających wymianie. Fakt ten należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu kosztorysów ofertowych.	

			
						
4. Elementy drewniane 
	
10	KNNR 2 0402-010-040
Konstrukcje dachowe z bali śr. 100 i 150 mm . Belki  (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) B1- B4 
	14,50 m	
1.	 1,50*6+1,15*2+0,85*2+0,75*2				14,50	
11	KNNR 2 0402-01010-060
Konstrukcje dachowe z bali śr. 100 i 150 mm nasyconych śr. np. drewnochron . Belki (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) B1- B4 
	0,40 m3	
1.	 0,361*1,1				0,40	
12	KNNR 2 0403-010-050
Blat z desek gr. 45 mm nasyconych śr. np. drewnochron 
	1,05 m2	
1.	 1,05				1,05	
5. Izolacje 
	
13	KNR 2-02 0602-07-050
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z preparatu asfaltowego np. Izoplast R .Pierwsza warstwa.
	1,50 m2	
1.	 1,50*0,50*2				1,50	
14	KNR 2-02 0602-08-050
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z preparatu asfaltowego np. Izoplast R .Każda następna warstwa.
	1,50 m2	
1.	 1,50				1,50